Руководство пользователя

“Композитная балка”

# Воздействия

Все задаваемые в программе воздействия классифицируются по стадии работы и по этапу работу. Стадия работы обозначается римскими цифрами, этапы работы обозначаются латинскими буквами.

Стадия работы определяется частями сечения балки включёнными в работу и обозначаются римскими цифрами. Этапы работы определяются воздействиями на балку и обозначаются латинскими строчными буквами.

Информация б стадиях работы и этапах работы, применяемых в программе приведена в таблице ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стадия работы** | **Конструкции, включённые в работу** | **Этап работы** | **Воздействия** |
| I | Стальная часть сечения | a | Собственный вес балки;  Собственный вес железобетонной плиты;  Собственный вес настила (в случае применения)  Монтажные нагрузки |
| b | Собственный вес балки;  Собственный вес железобетонной плиты;  Собственный вес настила (в случае применения) |
| II | Стальная и железобетонная части сечения | a | Снятие монтажных опор |
| b | Постоянные нагрузки на стадии эксплуатации;  Временные нагрузки на стадии эксплуатации |

# Комбинации воздействий